**OGGETTO: RICHIESTA PROVE**

**Al Laboratorio TECNO-LAB s.r.l.**

**Via del Tabacco n. 64 – 70022 Altamura (BA) Tel. 080.3147018 -** [**www.tecno-lab.com**](http://www.tecno-lab.com/)

**Compilazione interna al Laboratorio**

Ritiro provini a cura del Laboratorio Acc. del / /

Aut. Min. con D.M. n. 52522 del 16/12/2004 e s. r. info@tecno-lab.com – pec: tecno-labsrl@pec.it

IL SOTTOSCRITTO IN QUALITÀ DI DIRETTORE DEI LAVORI CHIEDE DI SOTTOPORRE ALLE PROVE PREVISTE DAL D.M. 17/01/2018 E S.M.I. I SEGUENTI CAMPIONI

(3 bulloni completi, con vite, dado e rondelle, per ogni tipologia ogni 1500 pezzi impiegati)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sigla identificativa | Data prelievo | N°verbale prelievo | Quantità [N°] | Tipo di materiale | Prova richiesta |
|  |  |  |  | Bullone composto da:vite M … classe … dado classe … |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

MEDIANTE:

procedura standard

procedura d'urgenza (con maggiorazione del 50%)

PROVENIENTI DAL CANTIERE SITO IN VIA N.

(solo se cantiere pubblico) CIG: CUP: PROPRIETARIO: IMPRESA:

DIRETTORE LAVORI: Email: Tel: Indirizzo DL: PEC DL per invio risultati:

Il sottoscritto, Direttore dei Lavori del cantiere in oggetto, dichiara che i sopraelencati campioni sono stati prelevati secondo le disposizioni del D.M. 17/01/2018 e s.m.i. e

li consegna personalmente delega alla consegna il Sig.

**Intestazione fattura:**

Ragione sociale Via N. CAP Comune Prov. P.Iva C.F. Tel. Codice destinatario (SDI) Email per fattura di cortesia in pdf

**Le parti convengono che per ogni controversia relativa al presente contratto il foro competente sarà quello di Bari.**

# TIMBRO E FIRMA DIRETTORE DEI LAVORI

**Per presa visione ed espressa accettazione delle norme generali e del listino prezzi L'INTESTATARIO DELLA FATTURA**

# NB: La presente richiesta prove va compilata in tutti i suoi campi e consegnata al Laboratorio con timbro e firma di DL in originale insieme al materiale da testare.